# proxy-port

モード
  RadSecプロキシー・AAAモード
カテゴリー
  運用・管理 / RADIUSクライアント

## 構文

コマンド構文

`(config-radsecproxy-aaa)# proxy-port <1-65535>`

`(config-radsecproxy-aaa)# no proxy-port`

## コマンド説明

RadSec機能の内部UDPポート番号を変更する。
no形式で指定した場合は初期設定に戻る。
初期設定は1645。
本コマンドは、RADIUS認証を使用する機能（内部アプリケーション）とRadSec機能間の内部通信で使用されるポート番号を変更する場合に使用する。
他の内部アプリケーションがUDP1645番ポートを使用する場合を除き、初期設定を変更する必要はない。

## パラメーター

`<1-65535>`
  UDPポート番号

## コマンドツリー

## 関連コマンド