# clear ip dhcp binding

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  IP付加機能 / DHCPサーバー

## 構文

コマンド構文

`# clear ip dhcp binding [vrf VRFNAME|global] {ip A.B.C.D|mac HHHH.HHHH.HHHH|all|pool NAME|range STARTADDR ENDADDR}`

## コマンド説明

DHCPサーバーのリース情報を削除する。動的割り当てされた情報のみ削除できる。静的割り当てされた情報は本コマンドでは削除できない。削除対象に静的割り当てされた情報が含まれる場合、動的割り当てされた情報のみが削除される。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。vrfパラメーター未指定時はglobalを指定したものと見なされる
`global`
  グローバルVRFインスタンス
`ip A.B.C.D`
  DHCPクライアントのIPv4アドレス
`mac HHHH.HHHH.HHHH`
  DHCPクライアントのMACアドレス
`all`
  すべてのDHCPリース情報を示す
`pool NAME`
  DHCPサーバーアドレスプールの説明。 スペース文字を含む場合は、ダブルクォート文字で囲む。
`range STARTADDR ENDADDR := range A.B.C.D A.B.C.D`
  DHCPクライアントのIPv4アドレス範囲

## 関連コマンド