# single-channel-scan duration(local)

モード
  APプロファイル・無線モード
カテゴリー
  無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-radio)# single-channel-scan duration <10-2000>`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no single-channel-scan duration`

## コマンド説明

スキャンの時間を10ミリ秒から2000ミリ秒の間で設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は50ミリ秒。

## パラメーター

`<10-2000>`
  スキャン時間

## 注意・補足事項

無線3で本コマンドを使用することはできない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド