# ofdma enable

モード
  APプロファイル・無線モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-radio)# [no] ofdma enable`

## コマンド説明

対象APプロファイルの対象無線インターフェースにおいて、OFDMAを有効にする。
no形式で実行した場合はOFDMAを無効にする。
初期設定は無効。

## 注意・補足事項

本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2
- AT-TQ6602 バージョン7.0.1-0.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R
- AT-TQ6403 GEN2-R

## コマンドツリー

## 関連コマンド