# show traffic-control

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`# show traffic-control`

## コマンド説明

QoS機能の有効・無効とルール数、および、仮想帯域の設定されているインターフェース数を表示する。

## 使用例

QoS機能の有効・無効とルール数、および、仮想帯域の設定されているインターフェース数を表示する。

    awplus# show traffic-control
    Traffic control is enabled
    2 rules configured (2 valid rules)
    Virtual-bandwidth configured on 1 interfaces

## 関連コマンド