# port-cascade enable

モード
  APプロファイルモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof)# [no] port-cascade enable`

## コマンド説明

対象APプロファイルにおいて、有線ポート1と有線ポート2によるカスケード接続を有効にする（有線ポート2のモードを「カスケード」に設定する）。
no形式で実行した場合カスケード接続を無効にする。
初期設定は無効。

## 注意・補足事項

本設定は下記APに対してのみ有効。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ5403、AT-TQm5403

## コマンドツリー

## 関連コマンド