# ipv6 address

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / IPv6インターフェース

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ipv6 address X:X::X:X/M`

## コマンド説明

対象インターフェースに指定したIPv6アドレスを追加する。
また、対象インターフェースでIPv6を有効化し、EUI-64形式のリンクローカルアドレスを自動設定する。
さらに、対象インターフェースで受信したルーター通知（RA）のプレフィックス情報にもとづき、該当インターフェースのIPv6アドレスを自動設定するSLAAC（ステートレスアドレス自動設定）を有効にする。
no形式で実行した場合は、該当インターフェースから指定したIPv6アドレスを削除する。
本コマンドを実行したインターフェースではSLAACが自動的に有効になるため、該当インターフェースでSLAACを使用しない場合はipv6 nd accept-ra-pinfoコマンドをno形式で実行し、SLAACを明示的に無効化すること。
また、自動設定されたEUI-64リンクローカルアドレスを削除するには、ipv6 eui64-linklocalコマンドをno形式で実行する。

## パラメーター

`X:X::X:X/M`
  IPv6アドレスとプレフィックス長をスラッシュ区切りで指定する（例：2001:db8:2:3::1/64）

## 使用例

eth1にIPv6アドレス「2001:db8:2:10::1/64」を設定する。

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)# ipv6 address 2001:db8:2:10::1/64

eth1からIPv6アドレス「2001:db8:2:10::1/64」を削除する。

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)# no ipv6 address 2001:db8:2:10::1/64

## 注意・補足事項

インターフェースに対して初めて本コマンドを実行したときは、リンクローカルアドレスも自動設定される。
AMFコントローラー機能を使用している時は、インターフェースにFD00:4154:4D46:xxxx::yyyy のアドレスを設定できない。
連続したインターフェース番号を持つ複数の同種インターフェースに同じIPv6リンクローカルアドレスを設定する場合は、descriptionコマンドを使用してそれぞれのインターフェースに異なる説明文を付けること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド