# ntp server

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / NTP

## 構文

コマンド構文

`(config)# ntp server {A.B.C.D|X:X::X:X|HOSTNAME} [version <1-4>] [prefer]`

`(config)# ntp server {A.B.C.D|X:X::X:X} vrf VRFNAME [version <1-4>] [prefer]`

`(config)# no ntp server {A.B.C.D|X:X::X:X|HOSTNAME}`

## コマンド説明

NTPサーバーリストにNTPサーバーを追加する。
no形式で実行した場合は、NTPサーバーリストからNTPサーバーを削除する。
本製品は、本コマンドで指定したNTPサーバーに対し、クライアントモードで動作する。すなわち、本製品の時計を該当サーバーの時計に一方的に同期する。
Note

本コマンドでNTPクライアントの設定を行った場合や、DHCPv6によりSNTP/NTPサーバーアドレスを動的学習した場合、NTPサーバーとの時刻同期に成功すると本製品自身もNTPサーバーとして動作するようになります。そのため、悪意のある第三者から攻撃を受ける可能性のあるロケーションでNTPクライアント機能を有効にする場合は、アクセス制御機能等を利用して必要なNTP通信だけを許可する設定を推奨します（設定例はntp restrictコマンドの使用例をご参照ください）。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  NTPサーバーのIPv4アドレス
`X:X::X:X`
  NTPサーバーのIPv6アドレス
`HOSTNAME`
  NTPサーバーのホスト名
`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスを使用する。本パラメーター指定時はNTPサーバーをホスト名ではなくIPv4/IPv6アドレスで指定する必要がある。また、VRFインスタンスが異なっていても同じIPアドレスのNTPサーバーを複数設定することはできない
`version <1-4>`
  NTPのバージョンを1～4から選択して指定する。省略時は4
`prefer`
  このNTPサーバーを優先的に使用したい場合に指定する

## 使用例

    awplus(config)# ntp server 172.17.28.1

## 注意・補足事項

すでにNTPサーバーが設定されている状態で、別のサーバーに設定を変更する場合、一度設定を削除した後、新規に設定を追加すること。削除せずに設定を変更した場合、正しく同期しない場合があるので注意。

## コマンドツリー

## 関連コマンド