# ip subnet

モード
  ゾーン・ネットワークモード
カテゴリー
  UTM / エンティティー定義

## 構文

コマンド構文

`(config-network)# [no] ip subnet A.B.C.D/M [interface IFNAME]`

`(config-network)# [no] ip subnet dynamic geoip CODE`

## コマンド説明

対象ネットワーク定義に対し、指定したIPv4サブネットアドレスを関連付ける。
no形式で実行した場合は指定したIPv4サブネットアドレスの関連付けを削除する。
1つのネットワーク定義には、IPv4サブネットアドレス（本コマンド）およびIPv6サブネットアドレス（ipv6 subnetコマンド）を複数関連付けられる。
GeoIP機能関連パラメーターを指定した場合、GeoIPデータベースをもとに、対象ネットワーク定義のIPv4サブネットアドレスを動的に更新する。GeoIPデータベースは、インターネット上のサーバーから定期的にダウンロードされる。

## パラメーター

`A.B.C.D/M`
  IPv4サブネットアドレス。IPアドレスとサブネットマスク長をスラッシュ（/）で区切って指定する
`interface IFNAME`
  インターフェース名。本パラメーターを指定した場合は、A.B.C.D/Mのサブネットが指定したインターフェース配下に存在するときだけルールにマッチする。本パラメーター省略時は、インターフェースには関知せず、サブネットアドレスだけを照合対象とする
`dynamic geoip`
  GeoIPデータベースをもとにIPv4サブネットアドレスを動的に更新する
`CODE`
  ISO 3166 Alpha-2 国別コードの表記に従い指定する

## 使用例

ゾーン「private」配下にネットワーク定義「rd」を作成し、複数のIPv4サブネットを関連付ける。ネットワーク定義には最低1個のサブネットアドレスを関連付けなくてはならない。

    awplus(config)# zone private
    awplus(config-zone)# network rd
    awplus(config-network)# ip subnet 192.168.10.0/24
    awplus(config-network)# ip subnet 192.168.20.0/24
    awplus(config-network)# ip subnet 10.10.10.0/24

ゾーン「public」配下にネットワーク定義「internet」を作成し、ppp0インターフェース側のすべてのIPv4アドレスという意味でIPv4サブネット「0.0.0.0/0」を関連付ける。

    awplus(config)# zone public
    awplus(config-zone)# network internet
    awplus(config-network)# ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0

ゾーン「private」配下のネットワーク定義「rd」から、IPv4サブネット192.168.20.0/24の関連付けを削除する。

    awplus(config)# zone private
    awplus(config-zone)# network rd
    awplus(config-network)# no ip subnet 192.168.20.0/24

ゾーン「japan」配下のネットワーク定義「geoip」を作成し、IPv4サブネット「jp.zone」を関連付ける。

    awplus(config)# zone japan
    awplus(config-zone)# network geoip
    awplus(config-network)# ip subnet dynamic geoip JP

## 注意・補足事項

GeoIPデータベースは、https://www.ipdeny.comが提供する国別IPアドレスデータベースを使用する。なお、本データは正確性、信頼性が保証されるものではない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド