# auth-mac authentication

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# auth-mac authentication {default|LISTNAME}`

`(config-if)# no auth-mac authentication`

## コマンド説明

対象ポートでMAC認証を行うときに、指定したサーバーリストを使うよう設定する。
no形式で実行した場合は、対象ポート固有のサーバーリスト指定を削除する。

## パラメーター

`default`
  デフォルトの認証サーバーリスト（aaa authentication auth-mac default ...で指定したもの）を使用する
`LISTNAME`
  ユーザー定義の認証サーバーリスト（aaa authentication auth-mac LISTNAME ...で事前に定義しておく必要がある）を使用する

## 使用例

eth1 に、リスト名'eth1_AUTH'を適用する。

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)# auth-mac authentication eth1_AUTH

## 注意・補足事項

バージョン5.5.0-2.x以降のファームウェアでは、起動時コンフィグ内でLISTNAMEに半角英数字、ハイフン、アンダースコア以外の文字が使用されていた場合、該当文字をランニングコンフィグ上でアンダースコアに置き換える。

## コマンドツリー

## 関連コマンド