# 無線機能 / Passpoint

## Passpoint

Passpoint機能はWi-Fiアライアンスにより策定された、シームレスなネットワークを実現するための機能です。
Passpointを実装している無線クライアントを使用することにより、Passpoint対応のネットワーク内では、ネットワークごとにサインアップを行うといった煩雑な作業をしなくても自動でサインアップやローミングを行います。また、Passpoint対応エリアに入ると自動でネットワークに接続します。
Passpointの設定は、無線ネットワーク設定の一部として行います。
Passpoint機能の作成・確認にかかわるコマンドは以下のとおりです。
Passpointを使用したOpenRoamingの設定は「設定例集」/「Passpointを使用したOpenRoaming対応無線ネットワーク設定とインターネット接続設定」をご覧ください。

実施内容 | 初期設定 | コマンド
Passpoint設定コマンド
Passpoint設定の作成 | 未設定 | passpoint(local)（無線ネットワークモード）
Passpointの有効・無効 | 無効 | enable(local)（Passpointモード）
Hotspot2.0設定コマンド
Hotspot2.0設定の開始 | 未設定 | hs20(local)（Passpointモード）
Downstream Group-Addressed Forwarding | 有効 | dgaf enable(local)（Hotspot2.0モード）
Layer 2 Traffic Inspection and Filtering | 無効 | l2tif enable(local)（Hotspot2.0モード）
Operator Friendly Name | 未設定 | operator lang friendly-name(local)（Hotspot2.0モード）
ANQP Domain ID | 0 | anqp-domain-id(local)（Hotspot2.0モード）
Deauthentication request timeout | 60 | deauth-req-timeout(local)（Hotspot2.0モード）
Connection Capability | 未設定 | conn-capability protocol port status(local)（Hotspot2.0モード）
WAN Metrics Link Status Information | 01 | wan-metrics info(local)（Hotspot2.0モード）
WAN Metrics Down Link Speed | 8000 | wan-metrics downlink-speed(local)（Hotspot2.0モード）
WAN Metrics Up Link Speed | 1000 | wan-metrics uplink-speed(local)（Hotspot2.0モード）
WAN Metrics Down Link Load | 80 | wan-metrics downlink-load(local)（Hotspot2.0モード）
WAN Metrics Up Link Load | 240 | wan-metrics uplink-load(local)（Hotspot2.0モード）
WAN Metrics Load Measure Duration | 3000 | wan-metrics load-measure-duration(local)（Hotspot2.0モード）
Operating Class Indication | 51 | operating-class(local)（Hotspot2.0モード）
IEEE 802.11u 設定コマンド
IEEE 802.11u設定の開始 | 未設定 | dot11u(local)（Passpointモード）
Access Network Type | private | network-type(local)（802.11uモード）
Homogeneous ESS identifier | 未設定 | hessid(local)（802.11uモード）
Roaming consortium list | 未設定 | roaming-oi(local)（802.11uモード）
Domain Name | 未設定 | domain-name(local)（802.11uモード）
3GPP(802.11u 3rd Generation Partnership Project) Cellular Network information | 未設定 | 3gpp-info(local)（802.11uモード）
NAI Realm Information | 未設定 | nai-realm(local)（802.11uモード）
Internet Access | 無効 | internet-access enable(local)（802.11uモード）
Additional Step Required for Access | 無効 | additional-step-required enable(local)（802.11uモード）
Emergency services reachable | 無効 | emergency-service-reachable enable(local)（802.11uモード）
Unauthenticated emergency service accessible | 無効 | unauth-emergency-service-access enable(local)（802.11uモード）
Network Authentication Type | 未設定 | network-auth-type(local)（802.11uモード）
IP Address Type Availability | （IPv4）port-private-nat1、（IPv6）no-exist | ip-addr-type-availability(local)（802.11uモード）
Arbitrary ANQP-element configuration | 未設定 | anqp-element info-id(local)（802.11uモード）
GAS Address 3 behavior | 0 | gas-address-behavior(local)（802.11uモード）
GAS Comeback Delay | 0 | gas-comeback-delay(local)（802.11uモード）
QoS Map Set configuration | 未設定 | qos-map-set(local)（802.11uモード）
Venue group | 7 | venue group(local)（802.11uモード）
Venue type | 1 | venue type(local)（802.11uモード）
Venue name | 未設定 | venue name lang name(local)（802.11uモード）
確認コマンド
無線ネットワーク設定一覧 |  | show wireless network(local)（非特権EXECモード）
無線ネットワークセキュリティー設定一覧 |  | show wireless security(local)（非特権EXECモード）