# tunnel softwire-disable-dad

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / MAP-E

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] tunnel softwire-disable-dad`

## コマンド説明

対象トンネルインターフェース（MAP-E）において、MAP-E IPv6アドレスに対するアドレス重複確認（DAD）を無効にする。
no形式で実行した場合はMAP-E IPv6アドレスに対するDADを有効にする。
初期設定ではDADが有効。

## 使用例

トンネルインターフェースtunnel0でMAP-E IPv6アドレスに対するDADを無効化する。

    awplus(config)# interface tunnel0
    awplus(config-if)# tunnel softwire-disable-dad

トンネルインターフェースtunnel0でMAP-E IPv6アドレスに対するDADを再度有効化する。

    awplus(config)# interface tunnel0
    awplus(config-if)# no tunnel softwire-disable-dad

## コマンドツリー

## 関連コマンド