# icmp-type

モード
  アプリケーションモード
カテゴリー
  UTM / アプリケーション定義

## 構文

コマンド構文

`(config-application)# icmp-type {<0-255>|any}`

`(config-application)# no icmp-type`

## コマンド説明

対象アプリケーションの通信に合致するICMP/ICMPv6のメッセージタイプを指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はany。

## パラメーター

`<0-255>`
  ICMP/ICMPv6メッセージタイプ番号
`any`
  すべてのメッセージタイプ。対象アプリケーションのトラフィックを識別するにあたり、ICMP/ICMPv6のメッセージタイプの情報は使わないことを示す。初期値

## 使用例

アプリケーションpath-mtu-ipv4のICMPメッセージタイプとして3（Destination Unreachable）を指定する。

    awplus(config)# application path-mtu-ipv4
    awplus(config-application)# protocol icmp
    awplus(config-application)# icmp-type 3

アプリケーションpath-mtu-ipv6のICMPv6メッセージタイプとして2（Packet Too Big）を指定する。

    awplus(config)# application path-mtu-ipv6
    awplus(config-application)# protocol ipv6-icmp
    awplus(config-application)# icmp-type 2

## 注意・補足事項

1つのアプリケーション定義で指定できるICMPメッセージタイプは1つだけ。

## コマンドツリー

## 関連コマンド