# ip address

モード
  ゾーン・ネットワーク・ホストモード
カテゴリー
  UTM / エンティティー定義

## 構文

コマンド構文

`(config-host)# [no] ip address A.B.C.D`

`(config-host)# [no] ip address dynamic interface IFNAME`

`(config-host)# [no] ip address dynamic fqdn FQDN`

## コマンド説明

対象ホスト定義に対し、指定したIPv4アドレスの関連付けを追加する。
no形式で実行した場合は指定したIPv4アドレスの関連付けを削除する。
1つのホスト定義には、MACアドレス（mac-addressコマンド）、IPv4アドレス（ip addressコマンド）、IPv6アドレス（ipv6 addressコマンド）を複数関連付けられる。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  対象ホストのIPアドレス
`dynamic interface IFNAME`
  動的にIPアドレスを取得するインターフェース
`dynamic fqdn FQDN`
  対象ホストのIPアドレスをFQDN（ドメイン名）で指定する。使用条件等については解説編を参照のこと

## 使用例

ゾーン「dmz」内のネットワーク「servernet」配下にホスト定義「web」を作成し、複数のIPv4アドレスを関連付ける。

    awplus(config)# zone dmz
    awplus(config-zone)# network servernet
    awplus(config-network)# ip subnet 172.16.10.0/24
    awplus(config-network)# host web
    awplus(config-host)# ip address 172.16.10.1
    awplus(config-host)# ip address 172.16.10.11

ゾーン「dmz」内のネットワーク「servernet」配下のホスト定義「web」から、IPv4アドレス172.16.10.11の関連付けを削除する。

    awplus(config)# zone dmz
    awplus(config-zone)# network servernet
    awplus(config-network)# host web
    awplus(config-host)# no ip address 172.16.10.11

ゾーン「public」内のネットワーク「wan」配下にホスト定義「ppp0」を作成し、ppp0インターフェースの動的IPv4アドレスを関連付ける。

    awplus(config)# zone public
    awplus(config-zone)# network wan
    awplus(config-network)# ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
    awplus(config-network)# host ppp0
    awplus(config-host)# ip address dynamic interface ppp0

## 注意・補足事項

本コマンドで指定したIPアドレスが、対象ホスト（host）の所属するネットワーク（network）のサブネット（ip subnet）範囲外の場合は次のような警告メッセージが出力される。

    awplus(config-host)# ip address 172.16.20.5
    % Warning: Host address does not match any configured subnet

## コマンドツリー

## 関連コマンド