# operating-class(local)

モード
  Hotspot2.0モード
カテゴリー
  無線機能 / Passpoint

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# operating-class HEX`

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# no operating-class`

## コマンド説明

無線出力している無線情報のオペレーティングクラス識別番号を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は未設定。

表 1
無線 | オペレーティングクラス（DEC） | 識別番号（HEX） | 概要
無線1（2.4GHz） | 81 | 51 | 2.4GHz：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
無線2（5GHz Low Band） | 115（W52） 118（W53） | 73（W52）76（W53） | 5GHz：36,40,44,48,52,56,60,64
無線2（5GHz High Band） | 121（W56） | 79（W56） | 5GHz：100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144
無線3（6GHz） | 131 | 83 | 6GHz：1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53,57,61,65,69,73,77,81,85,89,93

## パラメーター

`HEX`
  識別番号（詳細は表1を参照）

## コマンドツリー

## 関連コマンド