# aggregator-type

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / Ethernetボンディング

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# aggregator-type {lacp | static}`

## コマンド説明

ボンドインターフェースでのボンディング方法を選択する。
初期設定はLACP。

## パラメーター

`lacp`
  LACP（Link Aggregation Control Protocol）により自動的にLAGの設定を行う
`static`
  スタティックLAG

## 使用例

ボンドインターフェース1のボンディング方法をスタティックLAGに設定する。

    awplus(config)# interface bond1
    awplus(config-if)# aggregator-type static

## コマンドツリー

## 関連コマンド