# option

モード
  DHCPv6モード
カテゴリー
  IP付加機能 / DHCPv6サーバー

## 構文

コマンド構文

`(config-dhcp6)# option OPTION TEXTLINE`

`(config-dhcp6)# no option OPTION`

## コマンド説明

クライアントに提供するIPv6設定情報のうち、ipv6 dhcp optionコマンドで設定したユーザー定義オプションの値を設定する。
no形式で実行した場合は、オプションの設定値を削除する。

## パラメーター

`OPTION := {<1-254>|NAME}`
  DHCPオプション。オプションコード（番号）かオプション名（文字列）で指定する。あらかじめ、ipv6 dhcp optionコマンドで値の表記形式を指定しておかなくてはならない。なお、23, 24, 31は、それぞれdns-serverコマンド、domain-nameコマンド、sntp-addressコマンドで使用されている既定のオプションであり、本コマンドでこれらのオプションを指定した場合は、前記コマンドの設定を上書きする（本コマンドの設定が優先される）ので注意すること
  `<1-254>`
    オプションコード
  `NAME`
    オプション名。ipv6 dhcp optionコマンドでオプション名を指定した場合のみ使用可能
`TEXTLINE`
  オプションの値。ipv6 dhcp optionコマンドで指定した表記方法で指定すること。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

## 使用例

DHCPv6オプション「nbt-nodetype」（オプションコード17）を定義し、DHCPv6プール「mypool」で提供する同オプションの値を0x04（Mノード）に設定する。ここでは、同オプションの値を16進数で指定するものとする。

    awplus(config)# ipv6 dhcp option 17 name nbt-nodetype ascii
    awplus(config)# ipv6 dhcp pool mypool
    awplus(config-dhcp6)# option nbt-nodetype 04

## 注意・補足事項

本コマンドでDHCPv6オプションの提供値を設定しても、クライアントが該当オプションを要求しなかった場合、該当オプションは実際には送信されない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド