# tunnel softwire

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / MAP-E

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# tunnel softwire NAME`

`(config-if)# no tunnel softwire`

## コマンド説明

対象トンネルインターフェース（LW4o6またはMAP-E）で使用するソフトワイヤー設定を指定する。
no形式で実行した場合はソフトワイヤー設定を未指定に戻す。
初期状態では未指定。
トンネルインターフェースの動作モードをLW4o6かMAP-Eに設定したら、必ず本コマンドでソフトワイヤー設定を指定すること。

## パラメーター

`NAME`
  ソフトワイヤー設定名

## 使用例

対象LW4o6トンネルインターフェースでソフトワイヤー設定「LW」を指定する。

    awplus(config)# interface tunnel0
    awplus(config-if)# tunnel mode lw4o6
    awplus(config-if)# tunnel softwire  LW

対象MAP-Eトンネルインターフェースでソフトワイヤー設定「V6P」を指定する。

    awplus(config)# interface tunnel0
    awplus(config-if)# tunnel mode map-e
    awplus(config-if)# tunnel softwire  V6P

## コマンドツリー

## 関連コマンド