# tunnel ttl

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  VPN / トンネルインターフェース

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# tunnel ttl <1-255>`

`(config-if)# no tunnel ttl`

## コマンド説明

対象トンネルインターフェースから送信するデリバリー（外側）パケットのヘッダーにセットするTTL/Hop Limit値を指定する。
no形式で実行した場合はTTL値を未設定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態は未設定。
本コマンド未設定時は、ペイロード（内側）ヘッダーのTTL/Hop Limit値をデリバリーヘッダーのTTL/Hop Limitフィールドにコピーする。

## パラメーター

`<1-255>`
  デリバリーヘッダーのTTL/Hop Limitフィールド値

## 使用例

トンネルインターフェースtunnel0において、デリバリーヘッダーのTTL/Hop Limitフィールドに255をセットするよう設定する。

    awplus(config)# interface tunnel0
    awplus(config-if)# tunnel ttl 255

トンネルインターフェースtunnel0において、デリバリーヘッダーのTTL/Hop Limit値を未設定に戻す。この場合、ペイロードヘッダーのTTL/Hop Limit値がデリバリーヘッダーにコピーされる。

    awplus(config)# interface tunnel0
    awplus(config-if)# no tunnel ttl

## 注意・補足事項

本コマンドはGRE、マルチポイントGRE、IPv6トンネルインターフェースでのみ有効。

## コマンドツリー

## 関連コマンド