# update-interval

モード
  DPIモード
カテゴリー
  UTM / アプリケーションコントロール（DPI）

## 構文

コマンド構文

`(config-dpi)# update-interval {minutes <10-525600>|hours <1-8760>|days <1-365>|weeks <1-52>|never}`

`(config-dpi)# no update-interval`

## コマンド説明

サンドバイン社が提供するアプリケーションシグネチャデータベースの更新チェック間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は1時間。
なお、更新チェックはアプリケーションコントロール（DPI）機能が有効なときだけ行われる。
また、すでにupdate nowコマンドなどによって更新チェックが行われている場合、定期的な更新チェックはスキップされる。

## パラメーター

`minutes <10-525600>`
  更新チェック間隔（分）
`hours <1-8760>`
  更新チェック間隔（時間）
`days <1-365>`
  更新チェック間隔（日）
`weeks <1-52>`
  更新チェック間隔（週）
`never`
  定期的な更新チェックを行わない。その場合もenableコマンドでアプリケーションコントロール（DPI）機能を有効化したときだけはチェックを行う

## 使用例

サンドバイン社が提供するアプリケーションシグネチャデータベースの更新チェック間隔を1週間に設定する。

    awplus(config-dpi)# update-interval weeks 1

サンドバイン社が提供するアプリケーションシグネチャデータベースの定期的な更新チェックを行わないように設定する。

    awplus(config-dpi)# update-interval never

サンドバイン社が提供するアプリケーションシグネチャデータベースの更新チェック間隔を初期値の1時間に戻す。

    awplus(config-dpi)# no update-interval

## コマンドツリー

## 関連コマンド