# bandwidth(local)

モード
  APプロファイル・無線モード
カテゴリー
  無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-radio)# bandwidth {20|40|80|160}`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no bandwidth`

## コマンド説明

対象無線インターフェースにおける使用帯域幅を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は20MHz。
使用可能な帯域幅は、無線インターフェースおよび無線モードの設定によって異なる。詳細はmode(local)コマンドのページを参照。

## パラメーター

`20`
  20MHz
`40`
  40MHz
`80`
  80MHz
`160`
  160MHz

## 注意・補足事項

本設定を変更した場合、下記コマンドの設定が初期値に戻る。

- channels(local)コマンド（APプロファイル・無線モード）
- channel(local)コマンド（AP登録・無線モード）

## コマンドツリー

## 関連コマンド