# move rule

モード
  ファイアウォールモード
カテゴリー
  UTM / ファイアウォール

## 構文

コマンド構文

`(config-firewall)# move rule <1-65535> to <1-65535>`

## コマンド説明

指定したファイアウォールルールのルール番号を変更する。

## パラメーター

`<1-65535> to <1-65535>`
  変更前と変更後のルール番号。変更前のルール番号が存在しない場合、および、変更後のルール番号が他のルールによって使用されている場合はエラーになる

## 使用例

ファイアウォールルール「20」のルール番号を「10」に変更する。

    awplus(config)# firewall
    awplus(config-firewall)# move rule 20 to 10

## コマンドツリー

## 関連コマンド