# tunnel openvpn ip-pool

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  VPN / OpenVPN

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# tunnel openvpn ip-pool range A.B.C.D A.B.C.D mask A.B.C.D`

`(config-if)# no tunnel openvpn ip-pool range`

## コマンド説明

対象OpenVPNトンネルインターフェースで使用するIPv4アドレスプールを設定する。
no形式で実行した場合はIPv4アドレスプールを削除する。
初期状態では未設定。
IPv4アドレスプールはOpenVPNクライアントに動的IPv4アドレスを割り当てるための仕組みで、RADIUSサーバーやLDAPサーバーからOpenVPNクライアントに固定IPv4アドレスが割り当てられなかった場合に使用される。

## パラメーター

`range A.B.C.D A.B.C.D`
  IPv4アドレスプールの開始アドレスと終了アドレス
`mask A.B.C.D`
  IPv4アドレスプールに対するネットマスク

## 使用例

OpenVPNクライアントに 192.168.100.240 から 192.168.100.250 の範囲（ネットマスクは 255.255.255.0）を動的に割り当てるIPv4アドレスプールを設定する。

    awplus(config-if)# tunnel openvpn ip-pool range 192.168.1.1 192.168.1.10 mask 255.255.255.0

IPv4アドレスプールの設定を削除する。

    awplus(config-if)# no tunnel openvpn ip-pool

## コマンドツリー

## 関連コマンド