# r0-key-lifetime

モード
  WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# r0-key-lifetime <1-65535>`

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# no r0-key-lifetime`

## コマンド説明

高速ローミングにおける、PMK-R0の保持時間を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は10000。
保持時間を超えた場合、IEEE 802.11r 高速移動は行われない。

## パラメーター

`<1-65535>`
  PMK-R0 保持時間（分）。初期値は10000

## 注意・補足事項

AT-TQ6602ではバージョン7.0.1-0.1以降が必要。

## コマンドツリー

## 関連コマンド