# type download ap

モード
  タスク設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / タスク設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-task)# type download ap <1-65535> url URL [username NAME password PASSWORD [encrypted]]`

`(config-wireless-task)# no type`

## コマンド説明

対象タスクのスケジュールにしたがい、指定した管理下APのファームウェアを更新するよう設定する。
no形式で実行した場合は対象タスクのオペレーション設定を削除する。
初期状態では未設定。

## パラメーター

`<1-65535>`
  ファームウェア更新対象の管理下AP。AP登録番号（apコマンド）を1つだけ指定する
`url URL`
  ファームウェアのダウンロード元URL
`username NAME`
  ユーザー名。ダウンロード時に認証が必要な場合に指定する
`password PASSWORD`
  パスワード。ダウンロード時に認証が必要な場合に指定する
`encrypted`
  `PASSWORD`で指定した文字列がすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない

## 注意・補足事項

アクセスポイントのファームウェア更新の設定は1タスクにつき1台のみ。複数のタスクでアクセスポイントのファームウェア更新を行う場合は、各タスクの実行時刻を5分以上あけること。
バージョン5.5.4-0.x以降、入力したパスワードはコンフィグ中で自動的に暗号化される。
パスワードが暗号化された状態で保存したコンフィグのままバージョン5.5.3-2.x以前にダウングレードした場合、コンフィグ読み込み時に当該行がエラーとなる。ダウングレード時は、必要に応じて再設定するか、前バージョンで保存したコンフィグを適用すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド