# dscp

モード
  アプリケーションモード
カテゴリー
  UTM / アプリケーション定義

## 構文

コマンド構文

`(config-application)# dscp <0-63>`

`(config-application)# no dscp`

## コマンド説明

対象アプリケーションの通信に合致するDSCP（DiffServ Code Point）フィールド値を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はDSCP値の指定なし（DSCP値に関知しない）。
DSCPフィールドとは、IPではTOSフィールドの先頭6ビット、IPv6ではTraffic Classフィールドの先頭6ビットを指す。

## パラメーター

`<0-63>`
  IP/IPv6ヘッダーのDSCP（DiffServ Code Point）フィールド値。スペース区切りで複数指定可能

## 使用例

DSCP=10のUDPパケットにマッチするアプリケーションdscp10を定義する。

    awplus(config)# application dscp10
    awplus(config-application)# protocol udp
    awplus(config-application)# dscp 10

## 注意・補足事項

本コマンドはQoSルール（ruleコマンド）、ポリシーベースルーティング（PBR）ルール（ip policy-route、ipv6 policy-routeコマンド）でのみサポート。

## コマンドツリー

## 関連コマンド