# switchport atmf-guestlink

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] switchport atmf-guestlink [class NAME [ip A.B.C.D | ipv6 X:X::X:X]]`

## コマンド説明

対象スイッチポートをAMFゲストリンクに設定する。
no形式で実行した場合はAMFゲストリンクとしての設定を解除する。
AMFゲストリンクは、AMFメンバーに接続したゲストノードから、機器情報を取得するためのポートおよびリンクのこと。
本コマンドはマスター、メンバーでのみ有効。

## パラメーター

`class NAME`
  AMFゲストノードのゲストクラス名。最大15文字。大文字小文字を区別する。本パラメーターを省略した場合は、modeltypeコマンドおよびdiscoveryコマンドの初期値のパラメーターが使用される。
`ip A.B.C.D`
  ゲストノードのIPv4アドレス。discoveryコマンドのパラメーターでstaticを選択した場合、または特定のIPアドレスをゲストノードの対象とする場合に指定する。
`ipv6 X:X::X:X`
  ゲストノードのIPv6アドレス。discoveryコマンドのパラメーターでstaticを選択した場合に指定する。

## 使用例

ポート1.0.1を、AMFゲストリンクに設定する（ゲストクラスを指定しないため、modeltypeコマンドおよびdiscoveryコマンドのパラメーターは初期値が使用される）。

    FSW241(config)# interface port1.0.1
    FSW241(config-if)# switchport atmf-guestlink

ポート1.0.1を、ゲストノードのIPv4アドレス「192.168.3.3」を指定したゲストノードクラス「camera」のAMFゲストリンクに、設定する。

    FSW241(config)# interface port1.0.1
    FSW241(config-if)# switchport atmf-guestlink class camera ip 192.168.3.3

ポート1.0.1～1.0.3を、discoveryコマンドのパラメーターがdynamicに設定されているゲストノードクラス「camera」のAMFゲストリンクに、設定する。

    FSW241(config)# interface port1.0.1-port1.0.3
    FSW241(config-if)# switchport atmf-guestlink class camera

## 注意・補足事項

AT-AR2010V、AT-TQRシリーズ、vFirewall（AT-NFV-APL）、AT-AR4000S-Cloud、AMF Cloud、AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）はスイッチポートを持たないため、本コマンドは使用できない。
AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G/AT-AR3050S/AT-AR2050V、AT-AR1050Vにおいて、本コマンドはLANポートでのみ有効。
1つのAMFゲストノード接続ポートに接続できるゲストノードは1台だけ。HUBなどを介して複数のゲストノードを接続することはできない。
リンクアグリゲーションのポートには、本コマンドは使用できない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド