# log transfer-endpoint

モード
  無線LANコントローラーモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 全体設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless)# log transfer-endpoint A.B.C.D [port <1-65535>]`

`(config-wireless)# no log transfer-endpoint`

## コマンド説明

ログ転送機能を有効にする。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  転送先IPアドレス（AT-VST-APLのAWCプラグインサーバーのIPアドレス）
`port <1-65535>`
  転送先ポート（AT-VST-APLのAWCプラグインサーバーのポート番号）。指定しない場合は65435

## 注意・補足事項

本コマンドはAWCプラグイン側から自動設定されるので本コマンドから無効にしないでください。なお、AWCプラグインから設定できないといったトラブルシューティング時など、一時的に動作の停止が必要な場合、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド