# snmp-discovery arp-polling-interval

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# snmp-discovery arp-polling-interval <1-3600>`

`(config)# no snmp-discovery arp-polling-interval`

## コマンド説明

SNMP探索機能におけるARPポーリング間隔を設定する。
初期設定は60秒。
no形式で実行すると初期設定に戻る。

## パラメーター

`<1-3600>`
  ARPポーリング間隔（秒）

## 使用例

ARPポーリング間隔を120秒に設定する。

    awplus(config)# snmp-discovery arp-polling-interval 120

ARPポーリング間隔を初期設定（60秒）に戻す。

    awplus(config)# no snmp-discovery arp-polling-interval

## コマンドツリー

## 関連コマンド