# vrf

モード
  DHCPモード
カテゴリー
  IP付加機能 / DHCPサーバー

## 構文

コマンド構文

`(dhcp-config)# vrf VRFNAME`

`(dhcp-config)# no vrf`

## コマンド説明

対象DHCPプールを指定したVRFインスタンスに割り当てる。
no形式で実行した場合はVRFインスタンスへの割り当てを解除する。
初期状態ではどのVRFインスタンスにも割り当てられていない。
VRFインスタンス未割り当て時はグローバルVRFインスタンス用となる。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名

## 使用例

グローバルVRFインスタンスとVRF-BLUEインスタンスのそれぞれに対し、同じIPアドレス範囲を割り当てるDHCPプールglobal_poolとblue_poolを作成する。

    awplus(config)# ip dhcp pool global_pool
    awplus(dhcp-config)# network 192.168.10.0/24
    awplus(dhcp-config)# range 192.168.10.240 192.168.10.249
    awplus(dhcp-config)# exit

    awplus(config)# ip dhcp pool blue_pool
    awplus(dhcp-config)# vrf VRF-BLUE
    awplus(dhcp-config)# network 192.168.10.0/24
    awplus(dhcp-config)# range 192.168.10.240 192.168.10.249
    awplus(dhcp-config)# exit

## 注意・補足事項

本コマンドはnetworkコマンド、rangeコマンドよりも前に入力する必要がある。また、本コマンドの設定を変更・削除するときも、networkコマンド、rangeコマンドの設定をいったん削除してから行う必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド