# radius authentication group

モード
  WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# radius authentication group {radius|GROUPNAME}`

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# no radius authentication group`

## コマンド説明

対象セキュリティー設定（WPAエンタープライズ）で使用する認証用RADIUSサーバーグループを指定する。
no形式で実行した場合は未指定に戻る。
初期状態では未指定。
RADIUSサーバーグループは本来、本製品が使用するRADIUSサーバーを指定するものだが、無線LANコントローラー機能の設定においては、管理下APが使用するRADIUSサーバーを指定するために使う。

## パラメーター

`radius`
  radius-server hostコマンドで登録したRADIUSサーバーを使う
`GROUPNAME`
  指定したサーバーグループ（aaa group server radiusコマンドで作成）に所属するRADIUSサーバーを使う

## 使用例

WPAエンタープライズの認証用RADIUSサーバー指定例
以下の例では認証用サーバーだけを指定しているが、radius accounting groupコマンドでアカウンティング用サーバーも指定可能。

- RADIUSサーバーを1台（192.168.1.5）のみ使用する例。

      awplus(config)# radius-server host 192.168.1.5 key OurSecret5
      awplus(config)# aaa group server radius WPA-E1
      awplus(config-sg)# server 192.168.1.5
      awplus(config-sg)# exit
      awplus(config)# wireless
      awplus(config-wireless)# security 1 mode wpa-enterprise
      awplus(config-wireless-sec-wpa-ent)# radius authentication group WPA-E1

- RADIUSサーバーを2台（192.168.1.6, 192.168.1.7）使用する例。
  この設定が適用された管理下APには、192.168.1.6がPrimary RADIUSサーバー、192.168.1.7がSecondary RADIUSサーバーとして設定される。
  なお、2台使用する場合、サーバー側のUDPポートは同じ設定にすること（この例ではどちらもデフォルトの1812番ポートを使用）。

      awplus(config)# radius-server host 192.168.1.6 key OurSecret6
      awplus(config)# radius-server host 192.168.1.7 key OurSecret7
      awplus(config)# aaa group server radius WPA-E2
      awplus(config-sg)# server 192.168.1.6
      awplus(config-sg)# server 192.168.1.7
      awplus(config-sg)# exit
      awplus(config)# wireless
      awplus(config-wireless)# security 2 mode wpa-enterprise
      awplus(config-wireless-sec-wpa-ent)# radius authentication group WPA-E2

## 注意・補足事項

WPAエンタープライズのRADIUSサーバーグループ設定にあたっては以下の条件を満たす必要がある。これらを満たさない設定はサポート対象外。

- 認証用RADIUSサーバー（radius authentication groupコマンド）とアカウンティング用RADIUSサーバー（radius accounting group）の両方を指定する場合は、両方のコマンドで同じサーバーグループを指定すること。
- RADIUSサーバーは2台まで設定でき、サーバーグループ内の1番目のRADIUSサーバーがPrimary、2番目がSecondaryとして使われるが、PrimaryとSecondaryでは同じUDPポートを使用すること。
  すなわち、radius-server host、serverコマンド（サーバーグループモード）のauth-port、acct-portパラメーターの設定を、Primary、Secondaryで同じにすること。これらのパラメーターを省略したときは認証用として1812番ポート、アカウンティング用として1813番ポートが使われる。
  なお、指定したサーバーグループにRADIUSサーバーが3台以上登録されていても、管理下APに設定されるのはランニングコンフィグの記述順における1番目と2番目だけで3番目以降は無視される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド