# key-holder-list entry(local)

モード
  WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー
  無線機能 / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# key-holder-list entry HHHH.HHHH.HHHH`

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# no key-holder-list entry [HHHH.HHHH.HHHH]`

## コマンド説明

対象セキュリティー設定（WPAエンタープライズ）において、Key Holder List（ローミング候補リスト）にローミング可能な無線APのBSSIDを追加する。
no形式で実行した場合は指定したBSSIDを削除する。
no形式でBSSIDを指定しなかった場合は登録されているBSSIDをすべて削除する。
初期設定ではBSSIDは未登録。
本コマンドは本製品単体で高速ローミングを行う場合に使用するもの。
登録した他の候補APにも同じリストを設定しておく必要がある（リストにAP自身を登録する必要はないが登録しても問題はない）。

## パラメーター

`HHHH.HHHH.HHHH`
  BSSID（MACアドレス）

## 使用例

Key Holder Listにローミング可能な無線APのBSSIDを3つ追加する。

    awplus(config-wireless-sec-wpa-ent)# key-holder-list 0000.5e00.5301
    awplus(config-wireless-sec-wpa-ent)# key-holder-list 0000.5e00.5302
    awplus(config-wireless-sec-wpa-ent)# key-holder-list 0000.5e00.5303

Key Holder Listから指定したBSSIDを削除する。

    awplus(config-wireless-sec-wpa-ent)# no key-holder-list 0000.5e00.5303

Key Holder ListからすべてのBSSIDを削除する。

    awplus(config-wireless-sec-wpa-ent)# no key-holder-list

## 注意・補足事項

1つのセキュリティー設定に登録可能なBSSIDは最大300件。
本製品がAWCプラグインや無線LANコントローラーの管理下にある場合、本コマンドはサポート対象外。
本機能を使用して高速ローミングを行うためには以下の設定が必要。

- ローミング対象となるすべての無線APに同じ内容のKey Holder Listを設定する（各APが保持するリストに当該AP自身を含めるかどうかは任意）
- ローミング対象となるすべての無線APでVAPのネットワーク設定とセキュリティー設定を完全に一致させる

## コマンドツリー

## 関連コマンド