# ntp pool

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / NTP

## 構文

コマンド構文

`(config)# ntp pool FQDN [version <1-4>] [maxsources <3-16>] [prefer]`

`(config)# no ntp pool FQDN`

## コマンド説明

指定したNTPプール（複数のIPアドレスに解決されるFQDN）を利用してNTPサーバーリストに複数のNTPサーバーを追加する。
no形式で実行した場合は、NTPサーバーリストから指定したNTPプール由来のNTPサーバーを削除する。
本製品は、本コマンドで指定したプール内のNTPサーバーに対し、クライアントモードで動作する。すなわち、本製品の時計を該当サーバーの時計に一方的に同期する。
Note

本コマンドでNTPクライアントの設定を行った場合、NTPサーバーとの時刻同期に成功すると本製品自身もNTPサーバーとして動作するようになります。そのため、悪意のある第三者から攻撃を受ける可能性のあるロケーションでNTPクライアント機能を有効にする場合は、アクセス制御機能等を利用して必要なNTP通信だけを許可する設定を推奨します（設定例はntp restrictコマンドの使用例をご参照ください）。

## パラメーター

`FQDN`
  NTPプールのFQDN（例：pool.ntp.org）
`version <1-4>`
  NTPのバージョンを1～4から選択して指定する。省略時は4
`maxsources <3-16>`
  このNTPプールに含まれるNTPサーバーをいくつまで保持するかを指定する。省略時は4
`prefer`
  このNTPプールに含まれるNTPサーバーを優先的に使用したい場合に指定する

## 使用例

    awplus(config)# ntp pool pool.ntp.org

## コマンドツリー

## 関連コマンド