# tunnel source

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  VPN / トンネルインターフェース

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# tunnel source {A.B.C.D|X:X::X:X|IFNAME}`

`(config-if)# no tunnel source`

## コマンド説明

対象トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点アドレスを指定する。
no形式で実行した場合は始点アドレスを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では始点アドレス未指定。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  デリバリーパケットの始点IPv4アドレス。デリバリープロトコルがIPv4（IPsec over IPv4、L2TPv3 over IPv4、GRE over IPv4）のときだけ有効
`X:X::X:X`
  デリバリーパケットの始点IPv6アドレス。デリバリープロトコルがIPv6（IPsec over IPv6、L2TPv3 over IPv6、GRE over IPv6、IPv4 over IPv6）のときだけ有効
`IFNAME`
  デリバリーパケットの始点アドレスを持つインターフェース

## 使用例

IPsec over IPv4トンネルインターフェースtunnel0の始点IPアドレスを指定する。

    awplus(config)# interface tunnel0
    awplus(config-if)# tunnel mode ipsec ipv4
    awplus(config-if)# tunnel source 10.1.1.1

GREトンネルインターフェースtunnel1の始点アドレスをインターフェース名で指定する。

    awplus(config)# interface tunnel1
    awplus(config-if)# tunnel mode gre
    awplus(config-if)# tunnel source ppp0

GREトンネルインターフェースtunnel1の始点アドレスを未指定に戻す。

    awplus(config)# interface tunnel1
    awplus(config-if)# no tunnel source

## コマンドツリー

## 関連コマンド