# 設定例集#210: WPA2/WPA3パーソナルを使用した無線ネットワーク設定とイーサネット回線を利用したインターネット接続設定（固定アドレス）

ケーブルモデムやxDSLモデムを介して、Ethernetでインターネットサービスプロバイダー（ISP）に接続します（PPPoEは使用しません）。
この例では、グローバルIPアドレスを1個固定で割り当てられる端末型接続の基本設定を示します。
無線セキュリティーには、WPAパーソナルを使用します。
本例では4つのVAPを2つのIPセグメントに分け、異なるセグメント間の無線通信はファイアウォールで遮断し、各セグメントからインターネットへの通信のみを許可するよう設定します。

## 構成

表 1：無線の基本設定
VAPインターフェース | SSID | セキュリティー方式 | セキュリティーキー | WPAバージョン
vap1.0 | 無線1 (2.4GHz) VAP0 | Network2 | WPAパーソナル | passphrase1 | WPA2 WPA3
vap1.1 | 無線1 (2.4GHz) VAP1 | Management2 | WPAパーソナル | passphrase2 | WPA2 WPA3
vap2.0 | 無線2 (5GHz) VAP0 | Network5 | WPAパーソナル | passphrase17 | WPA2 WPA3
vap2.1 | 無線2 (5GHz) VAP1 | Management5 | WPAパーソナル | passphrase18 | WPA2 WPA3

Note

VAPインターフェースの命名規則については「インターフェース」/「一般設定」をご参照ください。

ISPから提供された情報
IPアドレス/ネットマスク | 172.31.28.131/20
デフォルトゲートウェイ | 172.31.16.1
DNSサーバー | 172.30.130.5, 172.30.130.205
ブリッジの設定
ブリッジ | メンバー
br1 | vap1.0 vap2.0
br2 | vap1.1 vap2.1
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1
WAN側（eth1）IPアドレス | 172.31.28.131/20
LAN側（br1）IPアドレス | 192.168.10.1/24
LAN側（br2）IPアドレス | 192.168.100.1/24
DHCPサーバー機能 | 有効
DHCPサーバーの設定
DHCPプール pool10
リース時間 | 2時間
対象サブネット | 192.168.10.0/24
デフォルトゲートウェイ | 192.168.10.1
DNSサーバー | 192.168.10.1
提供するIPアドレスの範囲 | 192.168.10.100～192.168.10.131（32個）
DHCPプール pool100
リース時間 | 2時間
対象サブネット | 192.168.100.0/24
デフォルトゲートウェイ | 192.168.100.1
DNSサーバー | 192.168.100.1
提供するIPアドレスの範囲 | 192.168.100.100～192.168.100.131（32個）

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては「自動的な設定内容の削除」にしたがい、自動設定を手動で削除してから設定を行うことをおすすめします。
自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
特に本製品はリアルタイムクロックを内蔵していないため、起動するたびに時刻をあわせる必要があります。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## TQRの設定

### 無線機能の設定

1. 無線機能の設定を行うため、wireless(local)コマンドで無線設定モードに入ります。

       wireless

2. 各VAPで使用するセキュリティー設定を作成します。
   セキュリティー設定の詳細は「無線機能」/「セキュリティー設定」をご覧ください。
   ・WPAパーソナル用セキュリティー設定（security mode wpa-personal(local)）
   ・セキュリティーキー（key(local)）
   ・WPAバージョン（versions(local)）

        security 1 mode wpa-personal
         key passphrase1
         versions wpa2 wpa3
        security 2 mode wpa-personal
         key passphrase2
         versions wpa2 wpa3
        security 17 mode wpa-personal
         key passphrase17
         versions wpa2 wpa3
        security 18 mode wpa-personal
         key passphrase18
         versions wpa2 wpa3

3. 各VAPで使用するネットワーク設定を作成します。
   ・ネットワーク設定（network(local)）
   ・SSID（ssid(local)）
   ・SSID非公開（hide-ssid(local)）
   ・セキュリティー設定（security(local)）
   Note

   本設定例では、2.4GHzと5GHzのVAPに別々のSSIDを設定していますが、両帯域のVAPに同じSSIDを設定し、バンドステアリングを有効にすることで、2.4GHz・5GHz帯の両方をサポートしている無線端末に対し、混雑していない帯域への接続を促し、帯域を有効に使うことができます。
   具体的な設定については設定例集#201aをご参照ください。

        network 1
         ssid Network2
         hide-ssid
         security 1
        network 2
         ssid Management2
         hide-ssid
         security 2
        network 17
         ssid Network5
         hide-ssid
         security 17
        network 18
         ssid Management5
         hide-ssid
         security 18

4. 無線1/2に対して各種機能やVAPの設定を行います。
   ap-profile local(local)コマンドでAPプロファイルモードに移動してから、radio(local)コマンドで無線番号を指定して以下のコマンドを実行します。
   ・無線の有効化（enable(local)）
   ・VAPの設定（vap(local)）
   ・Zero Wait DFS（zero-wait-dfs enable(local)）

        ap-profile local
         radio 1
          enable
          vap 0 network 1
          vap 1 network 2
         radio 2
          enable
          zero-wait-dfs enable
          vap 0 network 17
          vap 1 network 18

5. ここでいったん特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   これにより、各VAPインターフェース（vap1.0、vap1.1、vap2.0、vap2.1）が有効になります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

6. ソフトウェアブリッジ「1」と「2」を作成します。これにはbridgeコマンドを使います。
   ブリッジングの詳細は「ブリッジング」/「一般設定」をご覧ください。

       bridge 1
       bridge 2

7. vap1.0とvap2.0をブリッジ「1」に、vap1.1とvap2.1をブリッジ「2」に割り当てます。これにはbridge-groupコマンドを使います。
   Note

   本設定例では、2.4GHzと5GHzの同一番号のVAPをブリッジに所属させ同じセグメントで運用しています。
   2.4GHzと5GHzのVAPを異なるセグメントで運用する場合は、「無線機能」/「概要」を参照してVAPごとにIPアドレスを設定し、エンティティーとファイアウォールの設定を変更してください。

       interface vap1.0
        bridge-group 1

       interface vap1.1
        bridge-group 2

       interface vap2.0
        bridge-group 1

       interface vap2.1
        bridge-group 2

8. ここで再び特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   VAPを作成した後にブリッジを作成してVAPに適用する場合は、VAP作成後に無線適用が必須となります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

### ルーター機能の設定

9. ブリッジ1（br1）とブリッジ2（br2）にそれぞれ別セグメントのIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface br1
        ip address 192.168.10.1/24

       interface br2
        ip address 192.168.100.1/24

10. 同様にして、ISPから通知されたIPアドレスとネットマスクをWANポートeth1に設定します。

        interface eth1
         ip address 172.31.28.131/20

11. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
    エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
    内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
    これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

        zone private
         network dhcp
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface br1
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface br2
         network lan1
          ip subnet 192.168.10.0/24
         network lan2
          ip subnet 192.168.100.0/24

12. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
    前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

        zone public
         network wan
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface eth1
          host eth1
           ip address 172.31.28.131

13. ファイアウォールのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、dportの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    DHCPパケットを表すカスタムアプリケーション「dhcp」を定義します。

        application dhcp
         protocol udp
         dport 67 to 68

14. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部でのDHCPによる通信を許可します
    ・rule 20 - ブリッジ1配下の端末と本製品の間の通信を許可します
    ・rule 30 - ブリッジ2配下の端末と本製品の間の通信を許可します
    ・rule 40 - ブリッジ1配下の端末から外部への通信を許可します
    ・rule 50 - ブリッジ2配下の端末から外部への通信を許可します
    ・rule 60 - 本製品のWAN側インターフェースから外部へのDNS通信を許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit dhcp from private.dhcp to private.dhcp
         rule 20 permit any from private.lan1 to private.lan1
         rule 30 permit any from private.lan2 to private.lan2
         rule 40 permit any from private.lan1 to public
         rule 50 permit any from private.lan2 to public
         rule 60 permit dns from public.wan.eth1 to public.wan
         protect

15. 内部ネットワークに接続されているすべての端末がダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

16. LAN側ネットワークに接続されているコンピューターのためにDHCPサーバー機能の設定を行います。
    DHCPサーバー機能の詳細は「IP付加機能」/「DHCPサーバー」をご覧ください。
    これには、ip dhcp poolコマンドでDHCPプールを作成し、以下の情報を設定します。
    ・サブネット（network）
    ・リースするIPアドレス（range）
    ・デフォルトゲートウェイ（default-router）
    ・DNSサーバーアドレス（dns-server）
    ・リース時間（lease）

        ip dhcp pool pool10
         network 192.168.10.0 255.255.255.0
         range 192.168.10.100 192.168.10.131
         dns-server 192.168.10.1
         default-router 192.168.10.1
         lease 0 2 0

        ip dhcp pool pool100
         network 192.168.100.0 255.255.255.0
         range 192.168.100.100 192.168.100.131
         dns-server 192.168.100.1
         default-router 192.168.100.1
         lease 0 2 0

17. DHCPサーバーを有効化します。これには、service dhcp-serverコマンドを使います。

        service dhcp-server

18. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

19. デフォルト経路をISPから通知されたデフォルトゲートウェイに向けます。これにはip routeコマンドを使います。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 172.31.16.1

20. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5

記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall

## TQRのコンフィグ

    !
    wireless
    !
     security 1 mode wpa-personal
      key passphrase1
      versions wpa2 wpa3
     security 2 mode wpa-personal
      key passphrase2
      versions wpa2 wpa3
     security 17 mode wpa-personal
      key passphrase17
      versions wpa2 wpa3
     security 18 mode wpa-personal
      key passphrase18
      versions wpa2 wpa3
    !
     network 1
      ssid Network2
      hide-ssid
      security 1
     network 2
      ssid Management2
      hide-ssid
      security 2
     network 17
      ssid Network5
      hide-ssid
      security 17
     network 18
      ssid Management5
      hide-ssid
      security 18
    !
     ap-profile local
      radio 1
       enable
       vap 0 network 1
       vap 1 network 2
      radio 2
       enable
       zero-wait-dfs enable
       vap 0 network 17
       vap 1 network 18
    !
    bridge 1
    bridge 2
    !
    interface vap1.0
     bridge-group 1

    interface vap1.1
     bridge-group 2

    interface vap2.0
     bridge-group 1

    interface vap2.1
     bridge-group 2
    !
    interface br1
     ip address 192.168.10.1/24

    interface br2
     ip address 192.168.100.1/24
    !
    interface eth1
     ip address 172.31.28.131/20
    !
    zone private
     network dhcp
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface br1
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface br2
     network lan1
      ip subnet 192.168.10.0/24
     network lan2
      ip subnet 192.168.100.0/24
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface eth1
      host eth1
       ip address 172.31.28.131
    !
    application dhcp
     protocol udp
     dport 67 to 68
    !
    firewall
     rule 10 permit dhcp from private.dhcp to private.dhcp
     rule 20 permit any from private.lan1 to private.lan1
     rule 30 permit any from private.lan2 to private.lan2
     rule 40 permit any from private.lan1 to public
     rule 50 permit any from private.lan2 to public
     rule 60 permit dns from public.wan.eth1 to public.wan
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    ip dhcp pool pool10
     network 192.168.10.0 255.255.255.0
     range 192.168.10.100 192.168.10.131
     dns-server 192.168.10.1
     default-router 192.168.10.1
     lease 0 2 0

    ip dhcp pool pool100
     network 192.168.100.0 255.255.255.0
     range 192.168.100.100 192.168.100.131
     dns-server 192.168.100.1
     default-router 192.168.100.1
     lease 0 2 0
    !
    service dhcp-server
    !
    ip dns forwarding
    !
    ip route 0.0.0.0/0 172.31.16.1
    !
    end