# disconnect-low-signal

モード
  無線ネットワークモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network)# disconnect-low-signal [threshold <-90-0>]`

`(config-wireless-network)# no disconnect-low-signal`

## コマンド説明

対象無線ネットワーク設定において、RSSI値に応じた無線端末の切断機能を有効化する。
no形式で実行した場合は同機能を無効化する。
初期設定は無効。
本機能有効時は、端末の受信信号強度（RSSI値）がしきい値を下回った場合に同端末との通信を切断する。また、RSSI値がしきい値を下回る端末との接続を拒否する。

## パラメーター

`threshold <-90-0>`
  RSSIしきい値（dBm）。省略時は-75

## 使用例

無線ネットワーク設定「10」を使用するVAPにおいて、RSSI値が-80dBmを下回る無線端末を切断するよう設定する。

    awplus(config)# wireless
    awplus(config-wireless)# network 10
    awplus(config-wireless-network)# disconnect-low-signal threshold -80

## 注意・補足事項

本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7613 バージョン12.0.6-0.1以降
- AT-TQ7403 バージョン10.0.6-0.1以降
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2 バージョン8.0.6-0.1以降
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.6-0.1以降
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2 バージョン8.0.6-0.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2 バージョン9.0.6-0.1以降
- AT-TQ3403、AT-TQm3403 バージョン11.0.6-0.1以降
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R バージョン5.5.6-0.2以降
- AT-TQ6403 GEN2-R

## コマンドツリー

## 関連コマンド