# tunnel dscp

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  VPN / トンネルインターフェース

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# tunnel dscp <0-63>`

`(config-if)# no tunnel dscp`

## コマンド説明

対象トンネルインターフェースから送信するデリバリー（外側）パケットのヘッダーにセットするDSCP値を指定する。
no形式で実行した場合はDSCP値を未設定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後は未設定。
本コマンド未設定時は、ペイロード（内側）パケットのDSCP値をデリバリーヘッダーにコピーする。

## パラメーター

`<0-63>`
  デリバリーヘッダーのDSCP（DiffServ Code Point）フィールド値

## 使用例

トンネルインターフェースtunnel0において、デリバリーヘッダーにDSCP値10をセットするよう設定する。

    awplus(config)# interface tunnel0
    awplus(config-if)# tunnel dscp 10

トンネルインターフェースtunnel0において、デリバリーヘッダーのDSCP値を未設定に戻す。この場合、ペイロードヘッダーのDSCP値がデリバリーヘッダーにコピーされる。

    awplus(config)# interface tunnel0
    awplus(config-if)# no tunnel dscp

## 注意・補足事項

本コマンドはGREおよびIPv6トンネルインターフェースでのみ有効。

## コマンドツリー

## 関連コマンド