# 設定例集#132: NIFCLOUDとのL3VPN接続（IPsec VTI方式）

接続方式「IPsec VTI」によるNIFCLOUDとのVPN接続例です。
本例では本製品のLAN側サブネット2つとNIFCLOUDの仮想サブネットをL3VPN接続してIPトラフィックをルーティングします。
本製品のLAN側からインターネットへの通信も可能です。

## 構成

表 1：無線の基本設定
VAPインターフェース | SSID | セキュリティー方式 | セキュリティーキー | WPAバージョン
vap1.0 | 無線1 (2.4GHz) VAP0 | Network2 | WPAパーソナル | passphrase1 | WPA2 WPA3
vap1.1 | 無線1 (2.4GHz) VAP1 | Management2 | WPAパーソナル | passphrase2 | WPA2 WPA3
vap2.0 | 無線2 (5GHz) VAP0 | Network5 | WPAパーソナル | passphrase17 | WPA2 WPA3
vap2.1 | 無線2 (5GHz) VAP1 | Management5 | WPAパーソナル | passphrase18 | WPA2 WPA3

Note

VAPインターフェースの命名規則については「インターフェース」/「一般設定」をご参照ください。

ISPから提供された情報
ISP接続用ユーザー名 | user@ispA
ISP接続用パスワード | isppasswdA
PPPoEサービス名 | 指定なし
WAN側IPアドレス | 172.16.0.1/32
ブリッジの設定
ブリッジ | メンバー
br1 | vap1.0 vap2.0
br2 | vap1.1 vap2.1
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1
WAN側（ppp0）IPアドレス | 172.16.0.1/32
LAN側（br1）IPアドレス | 192.168.1.1/24
LAN側（br2）IPアドレス | 192.168.2.1/24
VPN接続設定
拠点間VPNゲートウェイ（NIFCLOUD） | 172.17.0.1（実際のIPアドレス確認方法）
IKEフェーズ1（ISAKMP）設定
IKEバージョン | IKEv2
アルゴリズム | AES128 / SHA1 / Group2
SA有効期間 | 8時間
IKEフェーズ2（IPsec）設定
アルゴリズム | AES128 / SHA1
SA有効期間 | 1時間

[事前共有鍵]

- ルーター・拠点間VPNゲートウェイ（NIFCLOUD）間: secret

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては「自動的な設定内容の削除」にしたがい、自動設定を手動で削除してから設定を行うことをおすすめします。
自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
特に本製品はリアルタイムクロックを内蔵していないため、起動するたびに時刻をあわせる必要があります。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## TQRの設定

### 無線機能の設定

1. 無線機能の設定を行うため、wireless(local)コマンドで無線設定モードに入ります。

       wireless

2. 各VAPで使用するセキュリティー設定を作成します。
   セキュリティー設定の詳細は「無線機能」/「セキュリティー設定」をご覧ください。
   ・WPAパーソナル用セキュリティー設定（security mode wpa-personal(local)）
   ・セキュリティーキー（key(local)）
   ・WPAバージョン（versions(local)）

        security 1 mode wpa-personal
         key passphrase1
         versions wpa2 wpa3
        security 2 mode wpa-personal
         key passphrase2
         versions wpa2 wpa3
        security 17 mode wpa-personal
         key passphrase17
         versions wpa2 wpa3
        security 18 mode wpa-personal
         key passphrase18
         versions wpa2 wpa3

3. 各VAPで使用するネットワーク設定を作成します。
   ・ネットワーク設定（network(local)）
   ・SSID（ssid(local)）
   ・SSID非公開（hide-ssid(local)）
   ・セキュリティー設定（security(local)）
   Note

   本設定例では、2.4GHzと5GHzのVAPに別々のSSIDを設定していますが、両帯域のVAPに同じSSIDを設定し、バンドステアリングを有効にすることで、2.4GHz・5GHz帯の両方をサポートしている無線端末に対し、混雑していない帯域への接続を促し、帯域を有効に使うことができます。
   具体的な設定については設定例集#201aをご参照ください。

        network 1
         ssid Network2
         hide-ssid
         security 1
        network 2
         ssid Management2
         hide-ssid
         security 2
        network 17
         ssid Network5
         hide-ssid
         security 17
        network 18
         ssid Management5
         hide-ssid
         security 18

4. 無線1/2に対して各種機能やVAPの設定を行います。
   ap-profile local(local)コマンドでAPプロファイルモードに移動してから、radio(local)コマンドで無線番号を指定して以下のコマンドを実行します。
   ・無線の有効化（enable(local)）
   ・VAPの設定（vap(local)）
   ・Zero Wait DFS（zero-wait-dfs enable(local)）

        ap-profile local
         radio 1
          enable
          vap 0 network 1
          vap 1 network 2
         radio 2
          enable
          zero-wait-dfs enable
          vap 0 network 17
          vap 1 network 18

5. ここでいったん特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   これにより、各VAPインターフェース（vap1.0、vap1.1、vap2.0、vap2.1）が有効になります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

6. ソフトウェアブリッジ「1」と「2」を作成します。これにはbridgeコマンドを使います。
   ブリッジングの詳細は「ブリッジング」/「一般設定」をご覧ください。

       bridge 1
       bridge 2

7. vap1.0とvap2.0をブリッジ「1」に、vap1.1とvap2.1をブリッジ「2」に割り当てます。これにはbridge-groupコマンドを使います。
   Note

   本設定例では、2.4GHzと5GHzの同一番号のVAPをブリッジに所属させ同じセグメントで運用しています。
   2.4GHzと5GHzのVAPを異なるセグメントで運用する場合は、「無線機能」/「概要」を参照してVAPごとにIPアドレスを設定し、エンティティーとファイアウォールの設定を変更してください。

       interface vap1.0
        bridge-group 1

       interface vap1.1
        bridge-group 2

       interface vap2.0
        bridge-group 1

       interface vap2.1
        bridge-group 2

8. ここで再び特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   VAPを作成した後にブリッジを作成してVAPに適用する場合は、VAP作成後に無線適用が必須となります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

### ルーター機能の設定

9. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

10. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
    ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
    ・ユーザー名（ppp username）
    ・パスワード（ppp password）
    ・IPアドレスの固定設定（ip address）
    ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
    PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

        interface ppp0
         keepalive
         ppp username user@ispA
         ppp password isppasswdA
         ip address 172.16.0.1/32
         ip tcp adjust-mss 1414

11. LAN側インターフェースbr1とbr2にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
    IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

        interface br1
         ip address 192.168.1.1/24

        interface br2
         ip address 192.168.2.1/24

12. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
    エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
    内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
    これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

        zone private
         network lan
          ip subnet 10.0.0.0/16
          ip subnet 192.168.1.0/24
          ip subnet 192.168.2.0/24

13. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
    前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

        zone public
         network wan
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
          host ppp0
           ip address 172.16.0.1

14. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、sport、dportの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

15. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         sport 500
         dport 500

16. NAT-Traversalパケットを表すカスタムアプリケーション「nat-t」を定義します。

        application nat-t
         protocol udp
         dport 4500

17. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 本製品のWAN側インターフェースから外部への通信を許可します
    ・rule 20 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 30 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ・rule 40 - 内部から内部への通信を許可します
    ・rule 50 - 内部から外部への通信を許可します
    ・rule 60 - NAT-Traversalパケットを許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 20 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 30 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 40 permit any from private to private
         rule 50 permit any from private to public
         rule 60 permit nat-t from public.wan to public.wan.ppp0
         protect

18. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

19. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret address 172.17.0.1

20. IPsecの通信方式を規定するIPsecプロファイルを作成します。
    IPsecプロファイルの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    ここでは、crypto ipsec profileコマンドでIPsecプロファイルを作成し、以下の情報を設定します。
    ・SA有効期間（lifetime）
    ・アルゴリズム（transform）

        crypto ipsec profile nifcloud-ipsec
         lifetime seconds 3600
         transform 1 protocol esp integrity SHA1 encryption AES128

21. ISAKMPの通信方式を規定するISAKMPプロファイルを作成します。
    ISAKMPプロファイルの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    ここでは、crypto isakmp profileコマンドでISAKMPプロファイルを作成し、以下の情報を設定します。
    ・SA有効期間（lifetime）
    ・DPDキープアライブパケット送信間隔（dpd-interval）
    ・アルゴリズム（transform）

        crypto isakmp profile nifcloud-isakmp
         lifetime 28800
         dpd-interval 15
         transform 1 integrity SHA1 encryption AES128 group 2

22. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPプロファイルを指定します。これにはcrypto isakmp peerコマンドを使います。

        crypto isakmp peer address 172.17.0.1 profile nifcloud-isakmp

23. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用とIPsecプロファイルの指定（tunnel protection ipsec）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）

        interface tunnel0
         mtu 1300
         tunnel source ppp0
         tunnel destination 172.17.0.1
         tunnel protection ipsec profile nifcloud-ipsec
         tunnel mode ipsec ipv4
         ip address 172.30.0.1/32
         ip tcp adjust-mss 1260

24. デフォルト経路（0.0.0.0/0）とNIFCLOUD仮想サブネット（10.0.0.0/16）への経路を設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ただし、ルーター間のVPN接続が有効になるまでは、NIFCLOUDへの経路は使用できないように設定します。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 10.0.0.0/16 tunnel0
        ip route 10.0.0.0/16 Null 254

25. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5

記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall

## NIFCLOUDの設定

Note

詳細はNIFCLOUDのドキュメントをご参照ください。

1. NIFCLOUDのコントロールパネルにログインします。
2. 画面左上の「v」メニューから「ネットワーク」をクリックしてネットワーク図を開きます。

3. 適切なリージョンとゾーンを選択します。

4. NIFCLOUD側の仮想サブネット（プライベートLAN）を作成します。
   「ネットワーク上での操作」ドロップダウンから「プライベートLAN作成」を選択します。

5. 下記のとおり各項目を選択・入力します。
   - プライベートLAN名：Private（一例）
   - ゾーン：適切なものを選択
   - CIDR：10.0.0.0/16（NIFCLOUD仮想サブネット）
   - 料金プラン：適切なものを選択
   入力後、右下の「確認へ」をクリックして確認画面へ移り、内容に問題がなければ「作成する」をクリックします。

6. NIFCLOUD側の拠点間VPNゲートウェイ（拠点間VPNGW）を作成します。
   画面左の「ネットワーク」をクリックしてネットワーク図を開き、「ネットワーク上での操作」ドロップダウンから「拠点間VPNGW作成」を選択します。

7. 下記のとおり各項目を選択・入力します。
   - 拠点間VPNGW名：VPNgw（一例）
   - ゾーン：適切なものを選択
   - タイプ：適切なものを選択
   - 料金プラン：適切なものを選択
   入力後、右下の「ネットワーク設定へ」をクリックします。

8. 下記のとおり各項目を選択・入力します。
   - 対向機器側ネットワーク
     - ネットワーク名：共通グローバル
   - 内部ネットワーク
     - ネットワーク名：Private (10.0.0.0/16) （さきほど作成したもの）
     - IPアドレス：10.0.0.1（拠点間VPNGWのプライベートLAN側IPアドレス）
   入力後、右下の「ファイアウォール設定へ」をクリックします。

9. 今回はファイアウォールの設定を行わないので、そのまま「確認へ」をクリックし、表示された内容に問題がなければ「作成する」をクリックします。
10. NIFCLOUDから見た対向ルーター（カスタマーゲートウェイ）、すなわち本製品の情報を指定します。
    画面左の「カスタマーGW」をクリックし、「カスタマーゲートウェイ作成」をクリックします。

11. 下記のとおり各項目を選択・入力します。
    - カスタマーゲートウェイ名：AR（一例）
    - 対向機器IPアドレス：172.16.0.1（本製品のWAN側IPアドレス）
    - 接続方式：IPsec VTI
    - 対向機器LAN側IPアドレス帯：192.168.1.0/24（本製品のLAN側サブネットの1つ目）
    入力後、右下の「作成する」をクリックします。

12. NIFCLOUD側の拠点間VPNゲートウェイから本製品（カスタマーゲートウェイ）に対するVPN接続設定を行います。
    画面左の「ネットワーク」をクリックしてネットワーク図を開き、作成した「拠点間VPNGW」をクリックし、VPNの基本情報を開きます。

13. 「拠点間VPNGWの操作」ドロップダウンから「VPNコネクション作成」を選択します。

14. 下記のとおり各項目を選択・入力します。
    - カスタマーゲートウェイ：AR（さきほど作成したもの）
    - 接続方式：IPsec VTI
    - IKEバージョン：IKEv2
    - 暗号化アルゴリズム：AES128
    - 認証アルゴリズム：SHA1
    - 事前共有鍵：secret
    - IKE lifetime：28800（デフォルト）
    - ESP lifetime：3600（デフォルト）
    - DH Group：デフォルト
    入力後、右下の「トンネル設定へ」をクリックします。

15. 接続がIPsecの場合はトンネル設定の必要はないため、そのまま「確認へ」をクリックします。

16. 内容に問題がなければ「作成する」をクリックします。

17. 本製品のLAN側にはサブネットが2つありますが、NIFCLOUD側の拠点間VPNゲートウェイ（拠点間VPNGW）には一方へのルートしか設定されていないため、もう一方へのルートを追加します。
    画面左の「ルートテーブル」をクリックし、続いて「ルートテーブル作成」をクリックします。
    Note

    画面には現在拠点間VPNGWに適用されている自動作成のルートテーブルIDが表示されています。

18. 「ルート追加」をクリックし、下記のとおり各項目を選択・入力します。
    - デスティネーション：192.168.2.0/24
    - ターゲット：IPアドレス 192.168.1.1
    入力後、右下の「作成する」をクリックします。

19. 画面左の「ルートテーブル」をクリックします。
    先ほど作成したルートテーブルIDの左にある「v」をクリックすると、ルートテーブルの内容を確認できます。

20. 画面左の「ネットワーク」をクリックしてネットワーク図を開き、「拠点間VPNGW」をクリックし、VPNの基本情報を開きます。
    「拠点間VPNGWの操作」ドロップダウンから「ルートテーブルを変更する」を選択します。

21. 「変更するルートテーブルID」から先ほど作成したルートテーブルIDを選択し、右下の「変更する」をクリックします。
    これにより192.168.2.0/24へのルートが追加されます。

22. 画面左の「ネットワーク」をクリックしてネットワーク図を開き、作成した「拠点間VPNGW」をクリックしてVPNの基本情報を開きます。
    さらに「ネットワーク」タブをクリックし、ネットワーク情報を開きます。
    ネットワーク名「共通グローバル」の「IPアドレス」がNIFCLOUD側にある拠点間VPNゲートウェイ（拠点間VPNGW）のパブリックIPアドレスです。
    このアドレスは本製品側のVPN設定時に対向ルーターのアドレスとして使用するため、メモしておいてください。

## TQRのコンフィグ

    !
    wireless
    !
     security 1 mode wpa-personal
      key passphrase1
      versions wpa2 wpa3
     security 2 mode wpa-personal
      key passphrase2
      versions wpa2 wpa3
     security 17 mode wpa-personal
      key passphrase17
      versions wpa2 wpa3
     security 18 mode wpa-personal
      key passphrase18
      versions wpa2 wpa3
    !
     network 1
      ssid Network2
      hide-ssid
      security 1
     network 2
      ssid Management2
      hide-ssid
      security 2
     network 17
      ssid Network5
      hide-ssid
      security 17
     network 18
      ssid Management5
      hide-ssid
      security 18
    !
     ap-profile local
      radio 1
       enable
       vap 0 network 1
       vap 1 network 2
      radio 2
       enable
       zero-wait-dfs enable
       vap 0 network 17
       vap 1 network 18
    !
    bridge 1
    bridge 2
    !
    interface vap1.0
     bridge-group 1

    interface vap1.1
     bridge-group 2

    interface vap2.0
     bridge-group 1

    interface vap2.1
     bridge-group 2
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ppp username user@ispA
     ppp password isppasswdA
     ip address 172.16.0.1/32
     ip tcp adjust-mss 1414
    !
    interface br1
     ip address 192.168.1.1/24

    interface br2
     ip address 192.168.2.1/24
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 10.0.0.0/16
      ip subnet 192.168.1.0/24
      ip subnet 192.168.2.0/24
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address 172.16.0.1
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     sport 500
     dport 500
    !
    application nat-t
     protocol udp
     dport 4500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 20 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 30 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 40 permit any from private to private
     rule 50 permit any from private to public
     rule 60 permit nat-t from public.wan to public.wan.ppp0
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    crypto isakmp key secret address 172.17.0.1
    !
    crypto ipsec profile nifcloud-ipsec
     lifetime seconds 3600
     transform 1 protocol esp integrity SHA1 encryption AES128
    !
    crypto isakmp profile nifcloud-isakmp
     lifetime 28800
     dpd-interval 15
     transform 1 integrity SHA1 encryption AES128 group 2
    !
    crypto isakmp peer address 172.17.0.1 profile nifcloud-isakmp
    !
    interface tunnel0
     mtu 1300
     tunnel source ppp0
     tunnel destination 172.17.0.1
     tunnel protection ipsec profile nifcloud-ipsec
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 172.30.0.1/32
     ip tcp adjust-mss 1260
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 10.0.0.0/16 tunnel0
    ip route 10.0.0.0/16 Null 254
    !
    end