# tunnel mode lw4o6

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / LW4o6

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# tunnel mode lw4o6`

`(config-if)# no tunnel mode`

## コマンド説明

対象トンネルインターフェースの動作モードをLW4o6トンネルに設定する。
no形式で実行した場合は動作モードを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では動作モード未指定。
トンネルインターフェースを作成したら必ず本コマンドで動作モードを指定すること。
LW4o6トンネルインターフェースの基本仕様および設定項目は下記のとおり。

- デリバリー（外側）プロトコル：IPv6
- ペイロード（内側）プロトコル：IPv4
- 上位層モジュール：IPv4
- 必須設定パラメーター
  - ソフトワイヤー設定（tunnel softwireコマンド）

Note

LW4o6トンネルインターフェースでは、トンネルの終端アドレスやトンネルインターフェースに設定する上位層アドレス（IPv4アドレス）などはDHCPv6によって自動的に取得・設定されます。

## 使用例

トンネルインターフェースtunnel0を作成し、動作モードをLW4o6に設定する。

    awplus(config)# interface tunnel0
    awplus(config-if)# tunnel mode lw4o6

## コマンドツリー

## 関連コマンド