# interface

モード
  グローバルコンフィグモード --> インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# interface {IFRANGE|lo}`

`(config)# no interface IFRANGE`

## コマンド説明

指定したインターフェースの設定を行うインターフェースモードに移行する。
トンネルインターフェース（tunnelX）指定時は、該当インターフェースが存在していなければ指定したトンネルインターフェースを新規に作成し、該当トンネルインターフェースの設定を行うインターフェースモードに移行する。
no形式で実行した場合は指定したトンネルインターフェースを削除する（no形式はトンネルインターフェースに対してのみ有効）。
本コマンドで指定できるインターフェースは次のとおり。

表 1
形式 | インターフェース種別 | 備考
vapX.Y | VAPインターフェース | Xは無線番号（1～3）、YはVAP番号（0～15）
ethX | Ethernetインターフェース | XはEthernetインターフェース番号（1）
ethX.Y | 802.1Q Ethernetサブインターフェース | XはEthernetインターフェース番号（1）。Yは該当Ethernetインターフェース上のサブインターフェース番号で、encapsulation dot1qコマンドで指定したVLAN IDに等しい
pppX | PPP（PPPoE）インターフェース | XはPPPインターフェース番号（0～255）。これはencapsulation pppコマンド（インターフェースモード）で指定した番号のこと
tunnelX | トンネルインターフェース | Xはトンネルインターフェース番号（0～999）。トンネルインターフェースの作成時には、本コマンドで任意の番号を指定できる。詳細は解説編を参照
tunnelX.Y | 802.1Qトンネルサブインターフェース | Xはトンネルインターフェース番号（0～999）。Yは該当トンネルインターフェース上のサブインターフェース番号で、encapsulation dot1qコマンドで指定したVLAN IDに等しい
brX | ブリッジインターフェース | Xはソフトウェアブリッジ番号（0～255）。デフォルトで存在するVLAN対応ブリッジは0、bridgeコマンドで作成した通常のソフトウェアブリッジは1～255の範囲となる
br0.Y | ブリッジサブインターフェース | YはVLAN対応ブリッジ（br0）上のサブインターフェース番号で、encapsulation dot1qコマンドで指定したVLAN IDに等しい
lo | ループバックインターフェース | つねに「lo」

インターフェースモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

## パラメーター

`IFRANGE`
  インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。ただし、種類が異なるインターフェースを同時に指定することはできない
`lo`
  ループバックインターフェース

## 使用例

Ethernetインターフェースeth1の設定を行うため、インターフェースモードに移行する。

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)#

トンネルインターフェースtunnel0を作成する。

    awplus(config)# interface tunnel0
    awplus(config-if)#

トンネルインターフェースtunnel0を削除する。

    awplus(config)# no interface tunnel0

## 注意・補足事項

下記「コマンドツリー」からもわかるように、インターフェースモードではさまざまなコマンドを実行できるが、対象インターフェースの種別によって、実際に有効なコマンドは制限される。
インターフェース名は複数指定できるが、種類の異なるインターフェースを同時に指定するとエラーになる。

## コマンドツリー

## 関連コマンド