# ip name-server

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`(config)# ip name-server SERVER [suffix-list LISTNAME] [source-address {A.B.C.D|X:X::X:X}]`

`(config)# no ip name-server SERVER [suffix-list]`

## コマンド説明

DNSサーバーリストにサーバーを追加する。
no形式で実行した場合は、リストからサーバーを削除する。
初期状態ではDNSサーバーリストは設定されていない。

## パラメーター

`SERVER := {A.B.C.D|X:X::X:X}`
  DNSサーバーのIPv4アドレスまたはIPv6アドレス
`suffix-list LISTNAME`
  ドメインリスト名（ip dns forwarding domain-listコマンド。大文字小文字を区別する）。指定したDNSサーバーを特定ドメインの問い合わせにだけ使用させたい場合に指定する。no形式でsuffix-listパラメーターを指定した場合は、DNSサーバーの登録は削除せずに、DNSサーバーとドメインリストの関連付けのみを削除する。
`source-address {A.B.C.D|X:X::X:X}`
  `SERVER`で指定したDNSサーバーへの問い合わせ時に使用する始点IPv4/IPv6アドレス。本製品に設定されているアドレスを指定すること
  `A.B.C.D`
    IPv4アドレス
  `X:X::X:X`
    IPv6アドレス

## 使用例

DNSサーバーリストに172.17.28.1と172.17.22.10を追加する。

    awplus(config)# ip name-server 172.17.28.1
    awplus(config)# ip name-server 172.17.22.10

DNSリレー機能（ip dns forwarding）において、ドメインリストexample_jpにマッチするドメインの問い合わせはDNSサーバー172.16.10.1に、それ以外のドメインの問い合わせはDNSサーバー192.168.1.10に転送するよう設定する。
（ドメインリストは、別途ip dns forwarding domain-listコマンドで作成してあるものと仮定）

    awplus(config)# ip name-server 172.16.10.1 suffix-list example_jp
    awplus(config)# ip name-server 192.168.1.10
    awplus(config)# ip dns forwarding

## 注意・補足事項

DHCPクライアント機能（ip address dhcpコマンド）やPPP接続時のIPCPネゴシエーション（ppp ipcp dnsコマンド）で動的に学習したDNSサーバーアドレスは、本コマンドで手動設定したDNSサーバーアドレスよりも前に追加され、優先的に使用される。DHCPとIPCPの両方が有効な場合は、先に学習したほうが優先される。なお、ip name-server preferred-orderコマンドを使用すれば、手動設定したDNSサーバーを動的学習したDNSサーバーより優先的に使用させる設定も可能。
DNSサーバーへの問い合わせは、リストへの追加順に行われる。DNSサーバーから約10秒間応答がない場合は、次のDNSサーバーに問い合わせる。登録可能なDNSサーバーは3台まで。
なお、suffix-list（ドメインリスト）付きDNSサーバーの登録数に上限はないが、使用環境によっては遅延等が発生する可能性もあるため、十分な検証を実施した上で登録すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド