# ds-lite upstream-interface

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPv6 / DS-Lite

## 構文

コマンド構文

`(config)# ds-lite upstream-interface IFNAME`

`(config)# no ds-lite upstream-interface`

## コマンド説明

DS-Lite（Dual-Stack Lite）機能において、ISP側ルーター（AFTR）とのトンネル通信に用いるIPv6アドレスを持つIPv6インターフェース（上流インターフェース）を指定する。
no形式で実行した場合は上流インターフェースの指定を削除する。
初期状態では未設定。

## パラメーター

`IFNAME`
  IPv6インターフェース名

## 使用例

DS-Liteの上流インターフェースとしてvap1.0を使用するよう設定する。

    awplus(config)# ds-lite upstream-interface vap1.0

## コマンドツリー

## 関連コマンド