# vap(local)

モード
  APプロファイル・無線モード
カテゴリー
  無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-radio)# vap <0-7> network <1-65535> [wds {none|parent|child}]`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no vap <1-7>`

## コマンド説明

対象無線インターフェース上のVAP（バーチャルアクセスポイント）を有効にし、無線ネットワーク設定を割り当てる。WDS機能を使用する場合は、WDSの親機・子機の設定を行う。
no形式で指定した場合は指定したVAPを無効にする。
初期状態では未設定。

## パラメーター

`<0-7>`
  VAP番号
`network <1-65535>`
  VAPで使用する無線ネットワーク設定番号（network(local)コマンド）
`wds {none|parent|child}`
  WDSモード。省略時はnone
  `none`
    WDSの設定を削除
  `parent`
    WDSの親機に設定
  `child`
    WDSの子機に設定

## 注意・補足事項

VAP0は無効にできない。
WDSの設定はVAP0でのみ可能。
WDS用VAPのセキュリティーがWPAパーソナルの場合は、管理フレーム保護（MFP）（management-frame-protection enable(local)コマンド）を以下の設定にする必要がある。

- 2.4GHzまたは5GHz帯無線でWDSを使用する場合: MFP無効
- 6GHz帯無線でWDSを使用する場合：MFP必須

## コマンドツリー

## 関連コマンド