# wmm enable

モード
  APプロファイル・無線モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-radio)# [no] wmm enable`

## コマンド説明

対象APプロファイルの対象無線インターフェースにおいて、Wi-Fiマルチメディア（WMM）を有効にする。
no形式で実行した場合はWMMを無効にする。
初期設定は有効。

## 注意・補足事項

本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7413-R

WMMを無効にする場合は、n、ac、ax、be を含まない無線モード（mode）を使用すること。n、ac、ax、be を含む無線モードでWMMを無効にすることはサポート対象外。

## コマンドツリー

## 関連コマンド