# ipv6 nd proxy interface

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / 近隣探索

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ipv6 nd proxy interface IFNAME`

`(config-if)# no ipv6 nd proxy`

## コマンド説明

対象インターフェースにおいて、IFNAMEパラメーターで指定したインターフェースへのNDプロキシーを有効にする。
no形式で実行した場合は、NDプロキシーを無効にする。
初期設定は無効。
NDプロキシーは、対象インターフェースで受信したICMPv6の近隣要請（NS）パケットに対し、本製品自身のMACアドレスで近隣通知（NA）パケットを代理応答する機能。
代理応答は、IFNAME上で該当端末のアドレスを解決できた場合にのみ行われる（NS受信時に該当Neighborが登録済みだった場合はただちに代理応答。未登録の場合は本製品自身がIFNAMEからNSパケットを送信して解決を試み、成功した場合にのみ代理応答する）。

## パラメーター

`IFNAME`
  端末が存在するインターフェース

## 使用例

eth1インターフェースでNDプロキシーを有効にし、vap1.0上の端末に対するeth1側からのNSパケットに代理応答するよう設定する。

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)# ipv6 nd proxy interface vap1.0

## 注意・補足事項

本機能は、NTT東日本/NTT西日本のフレッツ 光ネクストを利用したIPv6接続環境で使用するための機能。他の用途での使用はサポート対象外なので、設定例集 #212 「WPA2/WPA3パーソナルを使用した無線ネットワーク設定と”v6プラス” を利用したインターネット接続設定」 などにしたがって設定すること。
NDプロキシーを使用するためには、外側、内側両方のインターフェースでIPv6を有効にしておく必要がある。
NDプロキシーでは、外側インターフェースと内側インターフェースを1対1で関連付ける構成だけをサポートする。
NDプロキシーは、Ethernet（802.1Qサブインターフェースを含む）、ブリッジインターフェースでのみサポート。

## コマンドツリー