# upstream-interface

モード
  ソフトワイヤーモード
カテゴリー
  IPv6 / MAP-E

## 構文

コマンド構文

`(config-softwire)# upstream-interface IFNAME`

`(config-softwire)# no upstream-interface`

## コマンド説明

（LW4o6、MAP-E）対象ソフトワイヤー設定において、MAPルール配信サーバーとの通信や事業者側ルーター（BR）とのトンネル通信に用いるIPv6インターフェース（上流インターフェース）を指定する。
no形式で実行した場合は上流インターフェースの指定を削除する。
初期状態では未設定。

## パラメーター

`IFNAME`
  IPv6インターフェース名

## 使用例

IPv4 over IPv6トンネル通信用の上流インターフェースとしてvap1.0を使用するよう設定する。

    awplus(config-softwire)# upstream-interface vap1.0

## 注意・補足事項

ブリッジインターフェース（brX）はMAP-Eのみサポート。また、ブリッジインターフェースをMAP-Eの上流インターフェースとして使用する場合、トンネル設定情報の取得方式はサービス事業者の独自方式（「method proprietary」）のみサポート。
LW4o6、MAP-EでDHCPv6方式（「method dhcp」）を使う場合は、上流インターフェースでのみDHCPv6/DHCPv6 PDクライアントを有効にすること。他のインターフェースでDHCPv6/DHCPv6 PDクライアントを有効にする構成はサポート対象外。

## コマンドツリー

## 関連コマンド