# encapsulation dot1q

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  ブリッジング / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] encapsulation dot1q <1-4094>`

## コマンド説明

対象インターフェース上に802.1Qサブインターフェースを追加する。
no形式で実行した場合は対象インターフェース上の指定した802.1Qサブインターフェースを削除する。
802.1Qサブインターフェースを作成可能な下位インターフェースは次のとおり。

- Ethernetインターフェース（ethX）
- L2TPv3トンネルインターフェース（tunnelX）
- OpenVPN Tap(L2)トンネルインターフェース（tunnelX）
- VLAN対応ブリッジ（br0）

本コマンドで作成した802.1Qサブインターフェースにはインターフェース名「ethX.Y」、「tunnelX.Y」、「br0.Y」（Xは同種内でのインターフェース番号、Yは本コマンドで指定するVLAN ID）が割り当てられる。
通常のソフトウェアブリッジ（br1～br255）では、「ethX.Y」、「tunnelX.Y」を該当ブリッジに割り当てることで、これらのインターフェースがL2インターフェースとしてVLAN ID「Y」のタグ付きフレームを送受信するようになり、タグVLANのブリッジングが可能となる。
また、VLAN対応ブリッジ（br0）においては、「br0.Y」にIPv4/IPv6アドレスを設定することで、L3インターフェースとして本製品自身がVLAN「Y」のパケットを送受信できるようになる。

## パラメーター

`<1-4094>`
  VLAN ID

## 使用例

トンネルインターフェースtunnel0上に、VLAN ID「10」、「20」、「30」のタグ付きフレームを送受信する802.1Qサブインターフェース「tunnel0.10」、「tunnel0.20」、「tunnel0.30」を作成し、それぞれを別途作成したソフトウェアブリッジ「11」、「12」、「13」にタグ付きポートとして追加する。

    awplus(config)# interface tunnel0
    awplus(config-if)# encapsulation dot1q 10
    awplus(config-if)# encapsulation dot1q 20
    awplus(config-if)# encapsulation dot1q 30
    awplus(config-if)# exit
    awplus(config)# interface tunnel0.10
    awplus(config-if)# bridge-group 11
    awplus(config-if)# exit
    awplus(config)# interface tunnel0.20
    awplus(config-if)# bridge-group 12
    awplus(config-if)# exit
    awplus(config)# interface tunnel0.30
    awplus(config-if)# bridge-group 13
    awplus(config-if)# exit

## コマンドツリー

## 関連コマンド