# ciphers

モード
  WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# ciphers {ccmp & tkip & gcmp}`

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# no ciphers`

## コマンド説明

対象セキュリティー設定（WPAエンタープライズ）で使用する暗号プロトコルを指定する（複数指定可）。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はccmp。ただし、WPA3のみ使用時の初期設定はgcmp。

## パラメーター

`ccmp`
  CCMP（AES）。米国商務省の承認した標準技術を用いた暗号化を行う。強力なアルゴリズムを持つ
`tkip`
  TKIP。WEPと同様にRC4で暗号化するが、暗号キーは無線クライアントごとに異なったものが使われ、一定回数使用すると新たなものに変更される
`gcmp`
  GCMP

## 注意・補足事項

WPA規格では、TKIPは必須項目で、CCMP（AES）はオプション項目。一方、WPA2規格では、TKIPはオプション項目であるのに対し、CCMP（AES）は必須項目。ただし、2014年1月からWi-Fi規定上、無線セキュリティ設定でWPA2を使用しない（WPAのみを使用する）こと、および、暗号化方式としてCCMP（AES）を使用しない（TKIPのみを使用する）ことはできなくなっている。
下記の対象APにはWi-Fi規定上、以下の注意事項がある。

- WPAバージョンにWPA2のみを使用する場合、CCMPのみを指定し、TKIPは指定しないこと
- WPAバージョンにWPAとWPA2を使用する場合、CCMP&TKIPを指定すること

対象AP

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ7413-R
- AT-TQ7403-R
- AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R
- AT-TQ6403 GEN2-R
- AT-TQ3403-R

WPA3とCCMPの組み合わせは下記APでのみサポート。

- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2 バージョン8.0.4-1.1以降
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.4-3.1以降
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2 バージョン8.0.4-1.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2

CCMP&GCMP（`ciphers ccmp gcmp`）の組み合わせは下記APにおいてWPAバージョンが「WPA2とWPA3」または「WPA3」のときのみ有効。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7413-R

## コマンドツリー

## 関連コマンド