# 無線機能 / 全体設定

ローカルAP（本製品自身）の無線設定を行うには、以下のコマンドを使用して無線設定モードへの移動、無線設定の適用を行います。
Note

リモート（本製品以外）の無線LANコントローラーによって管理されている本製品（AT-TQRシリーズ）では自動的な設定保存が行われないため、管理下に入ったタイミングでwireless ap-configuration pull ap local(local)コマンドを実行し、設定を保存することをおすすめします。
また、管理下にあるAT-TQRシリーズを再起動する際も、事前にwireless ap-configuration pull ap local(local)コマンドを実行し、設定を保存してから再起動してください。

Note

無線機能の設定を行ったときは、以下の方法で無線設定を適用してください。
また、ソフトウェアブリッジにVAPインターフェースを割り当てたときも、無線設定を再適用してください。

- CLI - 特権EXECモードでwireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行します。
- GUI - 「設定適用」ボタンをクリックします。

なお、設定適用時には無線のオフ・オンが行われるため、接続中の無線クライアントが切断されます。

実施内容 | コマンド
設定コマンド
無線機能の設定開始 | wireless(local)（グローバルコンフィグモード）
無線機能の設定適用 | wireless ap-configuration apply ap local(local)（特権EXECモード）