# tunnel mode l2tp v3

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  VPN / L2TPv3

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# tunnel mode l2tp v3 [ipv6]`

`(config-if)# no tunnel mode`

## コマンド説明

対象トンネルインターフェースの動作モードをL2TPv3に設定する。
no形式で実行した場合は動作モードを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では動作モード未指定。
トンネルインターフェースを作成したら必ず本コマンドで動作モードを指定すること。
L2TPv3トンネルインターフェースの基本仕様および設定項目は下記のとおり。

- デリバリー（外側）プロトコル：IPv4、IPv6
- ペイロード（内側）プロトコル：Ethernet
- 上位層モジュール：ブリッジ、IPv4、IPv6
- 必須設定パラメーター
  - 外側始点IPv4/IPv6アドレス（tunnel sourceコマンド）
  - 外側終点IPv4/IPv6アドレス（tunnel destinationコマンド）
  - L2TPv3自装置ID（tunnel local idコマンド）
  - L2TPv3対向装置ID（tunnel remote idコマンド）

## パラメーター

`ipv6`
  外側プロトコル（デリバリープロトコル）としてIPv6を使う場合に指定する。本パラメーター指定時は、tunnel source、tunnel destinationコマンドでIPv6アドレスを指定する必要がある。省略時は外側プロトコルとしてIPv4を使う

## 使用例

トンネルインターフェースtunnel0を作成し、動作モードをL2TPv3に設定する。外側プロトコルとしてはIPv4を使う。

    awplus(config)# interface tunnel0
    awplus(config-if)# tunnel mode l2tp v3

トンネルインターフェースtunnel1を作成し、動作モードをL2TPv3に設定する。外側プロトコルとしてはIPv6を使う。

    awplus(config)# interface tunnel1
    awplus(config-if)# tunnel mode l2tp v3 ipv6

## 注意・補足事項

L2TPv3は弊社AW+製品および一部のクラウドサービスとの接続のみをサポート。

## コマンドツリー

## 関連コマンド